Термопринтер этикеток Gprinter GP-1924D

****

Инструкция по подключению

Содержание

1. Комплектация

2. Установка термоленты

3. Подключение к компьютеру

4. Установка драйвера на примере операционной системы Microsoft Windows 10:

5. Настройка размера этикетки

6. Печать этикетки на примере .PDF документа

1. Комплектация:

****

1. Кабель питания

2. Блок питания

3. USB-кабель для подключения к компьютеру

4. CD-диск содержит дистрибутив программы для создания этикеток BarTender

5. Шпиндель катушки этикеток и фиксирующие ограничители

2. Установка термоленты:


потянув лапку открытия крышки,



Откройте крышку принтера:



Установите ленту в соответствии с изображением:



Закройте крышку:



# *Термолента установлена.*

3. Подключение к компьютеру:



1. вставьте кабель блока питания в разъем [А]. Включите кабель питания в розетку электросети.

2. подключите USB-кабель в разъем [В], второй конец вставьте в USB порт компьютера

3. переведите клавишу включения принтера [С] в положение ВКЛ. (I)


# *Термопринтер подключен.*

4. Установка драйвера на примере операционной системы Microsoft Windows 10:

Скачайте дистрибутив драйвера на сайте [www.seagullscientific.com](http://www.seagullscientific.com)


Пройдя по ссылке: <https://www.seagullscientific.com/downloads/printer-drivers/gprinter-gp-1924d/>


Нажмите кнопку «DOWNLOAD»





Запустите скачанный файл

























# *Драйвер принтера установлен.*


5. Настройка размера этикетки


## На примере этикетки 58х40




Перед вами появится окно вида:










1. Для удобства, введите желаемое название размера этикетки
2. Введите ширину этикетки: 58мм, введите высоту этикетки: 40мм
3. Нажмите кнопку [OK]



# *Размер этикетки задан.*


6. Печать этикетки на примере .PDF документа


Откройте нужный PDF-файл в программе. Например, браузер Google Chrome или Acrobat Reader. -> выберете «**Печать документа**»

*В этом примере мы будем использовать тестовую этикетку в формате .PDF 58mm на 40mm, которую можно скачать по ссылке:*

<https://disk.yandex.ru/i/8a6fGn9bvH3-tw>

Открываем файл через браузер Google Chrome:





1. В списке установленных принтеров выберите Gprinter GP-1924D
2. Выберите в списке нужный размер этикетки
3. Выберите наиболее подходящий для вас способ расположения изображения на этикетке
4. Нажмите кнопку [Печать]



# *Этикетка напечатана.*